N á v r h

Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
 Slovenskej republiky
z ..................2007,

ktorou sa ustanovujú  podrobnosti o  radiačnej monitorovacej sieti

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa §  62 písm. s) zákona č.    /2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje: 


§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti, o jej úlohách a  požiadavky na monitorovanie radiačnej situácie v životnom prostredí[footnoteRef:2]) na území Slovenskej republiky na účely hodnotenia a usmerňovania ožiarenia obyvateľstva.  [2: )  § 2 zákona č. 17/1992  Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.] 


§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky  sa rozumie
monitorovaním radiačnej situácie meranie veličín a hodnotenie výsledkov merania na účely hodnotenia  rádioaktivity zložiek životného prostredia, hodnotenie  a usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva a zavádzanie ochranných opatrení,
radiačným ohrozením  situácia, ktorá vyžaduje neodkladný zásah s cieľom ochrániť pracovníkov, jednotlivcov z obyvateľstva alebo obyvateľstvo ako celok,
normálnou radiačnou situáciou  radiačná situácia  okrem radiačného ohrozenia.


§ 3
Radiačná monitorovacia sieť a jej organizácia


Radiačná monitorovacia sieť (ďalej len „sieť“) pozostáva z  ústredia siete, zo stálych zložiek a pohotovostných zložiek; stále zložky a pohotovostné zložky vykonávajú monitorovanie radiačnej situácie a poskytujú namerané  údaje dohodnutým spôsobom a v určenej forme ústrediu  siete[footnoteRef:3]) neodkladne alebo v  určených lehotách. [3: )  § 5 ods. 6 písm. j) zákona č.    /2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.] 


Stálymi zložkami  sú určené  laboratórne skupiny a terénne skupiny, ktoré sú vytvorené na tento účel:
a) na  Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, 
b) v organizáciách určených ústrednými orgánmi štátnej správy podľa  odseku 4, ktoré sa podieľajú na monitorovaní za normálnej radiačnej situácie.

Pohotovostnými zložkami sú mobilné skupiny a laboratórne skupiny, ktoré sú na tento účel
c) vytvorené na jadrových zariadeniach v Slovenskej republike  v súlade s ich havarijnými  plánmi,
d) vytvorené  na úrade,  Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave,
e) vytvorené v organizáciách určených ústrednými orgánmi štátnej správy podľa odseku 4, 
f) zriadené podľa osobitných predpisov.[footnoteRef:4]) [4: ) § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
 	Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovanie jednotiek CO.] 


Ministerstvo zdravotníctva  Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) v spolupráci s   ústrednými orgánmi štátnej správy podľa osobitného predpisu2) určia organizácie, na ktorých budú  vytvorené stále zložky   a pohotovostné zložky, ich úlohy pri monitorovaní za normálnej radiačnej situácie a pri radiačnom ohrození, podmienky a rozsah monitorovania  jednotlivých zložiek.

Za normálnej radiačnej situácie vykonávajú monitorovanie stále zložky. Monitorovanie sa vykonáva podľa monitorovacieho plánu siete, ktorý v spolupráci so stálymi zložkami  vypracuje úrad. 

Pohotovostné zložky sa aktivizujú  pri radiačnom ohrození v súlade s havarijnými plánmi[footnoteRef:5]) alebo na základe pokynu ústredia siete. [5: )	§ 49 ods. 6  a príloha č. 4 zákona č.    /2007 Z. z.. 
§ 28  ods. 8 až 10 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
	§ 4 a 13 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky  č.55/2006 Z.z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie.] 


Pri radiačnom ohrození, ak je to potrebné aj v prechodnej  fáze a neskorej fáze[footnoteRef:6])  vykonávajú monitorovanie stále zložky aj pohotovostné zložky. [6: )	§ 15 a 16  vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky  č.55/2006 Z.z.] 

 
Pri  radiačnom ohrození  činnosť siete koordinuje  a odborne usmerňuje  ústredie siete, pričom sa monitorovanie vykonáva podľa
g) vnútorných havarijných  plánov,[footnoteRef:7])  [7: )  	§ 4 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky  č.55/2006 Z.z..] 

h) plánov ochrany obyvateľstva,[footnoteRef:8])  [8: )	§ 13 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky  č.55/2006 Z.z..] 

i) požiadaviek orgánov  štátnej správy, ktoré riadia záchranné práce podľa osobitného predpisu,[footnoteRef:9]) [9: )	§ 12  až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.] 

j) požiadaviek a usmernení ústredia siete. 


§ 4
Ústredie siete

Úrad  v spolupráci so zložkami siete vypracováva návrhy na inováciu prístrojového vybavenia siete a na  implementáciu nových postupov a metód merania rádioaktivity v zložkách životného prostredia a hodnotenia ožiarenia. 

Ústredie siete pri normálnej radiačnej situácii 
a) koordinuje a odborne usmerňuje činnosť  siete, 
b) v spolupráci so zložkami siete vypracúva metodické pokyny a návody na  monitorovanie, zabezpečuje pravidelné porovnávacie merania, 
c) organizačne pripravuje a riadi výcvik  zložiek siete, vypracováva plán havarijných cvičení, najmenej dva krát ročne organizuje havarijné cvičenia a vyhodnocuje ich,
d) zbiera a spracúva výsledky monitorovania získané sieťou, 
e) eviduje výsledky monitorovania získané sieťou a  vypracúva výročné správy o ožiarení obyvateľstva,
f) hodnotí úroveň ožiarenia obyvateľstva a  príspevok činností vedúcich k ožiareniu  k ožiareniu  obyvateľstva,
g) v prípade potreby na základe záverov a analýz výsledkov monitorovania, pripravuje  podklady pre návrhy na usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva. 

Ústredie siete pri radiačnom ohrození  
h) spolupracuje s centrom havarijnej odozvy pri  Úrade jadrového dozoru  Slovenskej republiky pri spracúvaní podkladov na rozhodovanie o vykonaní a ukončení zásahov a ochranných opatrení,
i) zbiera a spracúva výsledky monitorovania, vyhodnocuje radiačnú situáciu a vypracúva jej prognózy,
j) vypracúva správy  a informácie o ožiarení obyvateľstva v dôsledku  radiačnej havárie,
k) koordinuje  a odborne usmerňuje postupný prechod z  monitorovacieho režimu pri  radiačnom ohrození do režimu monitorovania za normálnej radiačnej situácie. 

§ 5
Požiadavky na  monitorovanie pri normálnej radiačnej situácii

Základné požiadavky na monitorované položky, merané veličiny, metódy merania, na  minimálny počet miest meraní,  frekvenciu a citlivosť meraní   pri normálnej radiačnej situácii sú  uvedené v prílohe č. 1. Podrobnosti o monitorovaných položkách,   sledovaných veličinách, miestach merania, frekvencii merania,  zabezpečované jednotlivými  stálymi zložkami sa uvádzajú v monitorovacom pláne siete. 

Rozsah monitorovania  pri normálnej radiačnej situácii sa stanovuje tak, aby  bolo možno
a) zistiť údaje o radiačnej situácii v rozsahu  a kvalite, ktorú žiadajú príslušné orgány a inštitúcie Európskej únie,  
b) získať podklady pre systematické hodnotenie a usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva a vplyvu zdrojov ožiarenia, 
c) získať podklady pre hodnotenie vplyvu vykonávania činností vedúcich k ožiareniu na rádioaktivitu v životnom prostredí,
d) zistiť dlhodobé trendy a odchýlky od normálnych hodnôt,
e) zabezpečiť udržiavanie a zlepšovanie organizačnej, technickej a personálnej spôsobilosti siete a jej pripravenosť na havarijné situácie.

§ 6
Požiadavky na  monitorovanie  pri radiačnom ohrození

Požiadavky na monitorované položky, merané veličiny, metódy merania, frekvenciu a počet meraní a na citlivosť merania   pri radiačnom ohrození  sú  uvedené v prílohe č. 2. 

Monitorovanie v skorej fáze, sa vykonáva jednoduchými  a rýchlymi metódami, a to
a) stabilnými monitorovacími systémami,
b) mobilnými skupinami, 
c) leteckým monitorovaním.

Monitorovanie v prechodnej fáze, v neskorej fáze a pri sledovaní dlhodobej rádioaktívnej kontaminácie životného prostredia po radiačnej havárii, sa vykonáva citlivými meraniami a podrobnými analýzami, a to
d) stabilnými monitorovacími systémami, 
e) mobilnými a laboratórnymi skupinami. 

Priority monitorovania, monitorované položky, merané veličiny a rozsah monitorovania sa  prispôsobujú aktuálnej situácii, charakteru radiačného ohrozenia, úrovni a druhu rádioaktívnej kontaminácie, aktuálnym meteorologickým podmienkam, charakteru a rozmerom zasiahnutého územia,  dostupným prostriedkom a  časovému obmedzeniu alebo iným okolnostiam.

Prevádzkovatelia jadrových zariadení pri radiačnom ohrození,  ktoré vzniklo na jadrovom zariadení, ktoré prevádzkujú,  zabezpečia  prenos dát o rádioaktivite výpustí, havarijnom monitorovaní a monitorovaní teledozimetrickým systémom do ústredia siete. 

Rozsah monitorovania  pri radiačnom ohrození sa stanovuje tak, aby  bolo možno
f) overiť, či došlo k radiačnej havárii, 
g) určiť prognózy ďalšieho vývoja rádioaktívnej kontaminácie životného prostredia, 
h) zistiť charakter rádioaktívnej kontaminácie, úroveň a priestorovú distribúciu rádioaktívnej kontaminácie, 
i) vykonať odhad dávok obyvateľstva,  
j) hodnotiť účinnosť vykonaných opatrení alebo zásahov,
k) zhodnotiť záťaž obyvateľstva po skončení havárie. 

§ 7
Poskytovanie informácií o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky

Úrad predkladá spracované údaje o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky  orgánom štátnej správy a na informovanie verejnosti vo forme informácií a správ[footnoteRef:10]).  [10:  § 5 ods. 6 písm. p) zákona č.    /2007 Z. z.] 

 

§ 8
Požiadavky na doplňujúce údaje potrebné na hodnotenie ožiarenia obyvateľstva 

(1) Údaje o  uvoľnenej alebo uniknutej rádioaktivite z pracovísk, na ktorých sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, poskytuje úradu prevádzkovateľ pracoviska, na ktorom došlo k vypusteniu alebo úniku rádioaktívnych látok.

(2)  Ak sú potrebné na vyhodnotenie radiačnej situácie údaje o uniknutej alebo uvoľnenej rádioaktivite z pracovísk so  zdrojmi ionizujúceho žiarenia v zahraničí  alebo o rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia  v zahraničí, úrad tieto údaje získava priamo od príslušných inštitúcii v zahraničí alebo prostredníctvom ich kontaktných inštitúcii v Slovenskej republike.

(3) Úrad použije na hodnotenie ožiarenia obyvateľstva aj  overené výsledky monitorovania radiačnej situácie získané pri výkone štátneho zdravotného dozoru,  výsledky monitorovania, ktoré zabezpečujú fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu a  výsledky monitorovania, ktoré zabezpečujú fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby na základe povolenia úradu na vykonávanie činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.

(4) Ďalšie údaje, ak sú potrebné na hodnotenie ožiarenia obyvateľstva, si vyžiada  úrad v rámci spolupráce s ústrednými orgánmi štátnej správy. 

§ 9
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť ........ .          





























monitorovanie pri normálnej  radiačnej  situácii	                     Príloha č. 1
                                                                                                                                                                                                                          k vyhláške MZ SR č. . ....../2007   

	Monitorovaná položka
	Meraná veličina
	Metóda merania, sledovaný rádionuklid
	Minimálny počet miest
	Minimálny počet meraní za rok
	Požadovaná citlivosť merania

	Externé ožiarenie
	Príkon  priestorového dávkového ekvivalentu
	Kontinuálne meranie a hodnotenie
	20
	Kontinuálne, hodinové a desať minútové priemery
	Rozsah merania od 50  nSv/h 

	Externé ožiarenie
	Príkon priestorového dávkového ekvivalentu
	Kontinuálne meranie a hodnotenie
	3
	Kontinuálne, hodinové a desať minútové priemery
	Rozsah merania od 50  nSv/h 

	Externé ožiarenie
	Príkon priestorového dávkového ekvivalentu
	Vyhľadávacie (screeningové) monitorovanie
	Meranie na trase minimálne 50 km
	4
	Rozsah merania od 50 nSv/h 

	Externé ožiarenie
	Priestorový dávkový ekvivalent
	kontinuálne meranie, periodické vyhodnocovanie, TLD
	50
	4,
štvrťročné vyhodnocovanie
	Fotónový dávkový ekvivalent od 100 mikroSv

	Aerosóly v ovzduší
	Objemová aktivita rádionuklidov
	Kontinuálny odber, periodické vyhodnocovanie, gamaspektrometrické meranie,   K-40
	5
	26 - 52,
týždenné až dvojtýždenné vyhodnocovanie
	MDA< 1x10-4 Bq/m3  pre Cs-137

	Aerosóly v ovzduší
	Objemová aktivita rádionuklidov
	Kontinuálny odber, periodické vyhodnocovanie,
gamaspektrometrické merania (vrátane Be-7 a Cs-137) , analýza Sr-90, 
	1 až 2
	52,
týždenné  vyhodnocovanie prírodných rádionuklidov a Cs-137,
štvrťročné vyhodnocovanie Sr-90 
	MDA< 1x10-4 Bq/m3 pre prírodné rádionuklidy
MDA< 1x10-5 Bq/m3 pre Cs-137,
MDA< 5x10-7 Bq/m3 pre Sr-90


	Atmosferický spad
	Plošná aktivita rádionuklidov
	Kontinuálny odber, periodické vyhodnocovanie, gamaspektrometria
	3
	12,
mesačné vyhodnocovanie,
	MDA< 1 Bq/m2 pre Cs-137,


	Pôda, tráva a iné porasty 
	Plošná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie
	5
	1
	MDA< 10 Bq/m2 pre Cs-137,


	Pôda
	Plošná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie in situ
	5
	1
	MDA< 1000 Bq/m2 pre Cs-137,


	Povrchová voda
	Objemová aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), prípadne celková beta aktivita, K-40, H-3 
	5
	1 - 4,
štvrťročné odbery až ročné
	MDA< 10 Bq/dm3  pre H-3,
MDA< 1 Bq/dm3 pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/dm3  pre Sr-90


	Monitorovaná položka
	Meraná veličina
	Metóda merania, sledovaný rádionuklid
	Minimálny  počet miest 
	Minimálny počet meraní za rok
	Požadovaná citlivosť merania

	Povrchová voda
	Objemová aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137),  H-3
	2
	12,
mesačné odbery
	MDA< 10 Bq/dm3  pre H-3,
MDA< 0,1 Bq/dm3 pre Cs-137,
MDA< 0,05 Bq/dm3  pre Sr-90

	Pitná voda
	Objemová aktivita rádionuklidov
	Prírodné rádionuklidy, H-3, Sr-90, Cs-137
	3
	12,
mesačné odbery
	MDA< 10 Bq/dm3  pre H-3,
MDA pre celkovú alfa aktivitu 0,04 Bq/m3, MDA pre prírodné rádionuklidy na úrovni desatiny najvyššej prípustnej hodnoty
MDA< 0,05 Bq/dm3 pre Cs-137,
MDA< 0,01 Bq/dm3  pre Sr-90

	Pitná voda
	Objemová aktivita rádionuklidov
	Prírodné rádionuklidy, H-3, Sr-90, Cs-137
	10
	4,
štvťročne
	MDA< 10 Bq/dm3  pre H-3,
MDA pre prírodné rádionuklidy na úrovni desatiny odvodenej zásahovej úrovne
MDA< 0,1 Bq/dm3 pre Cs-137,
MDA< 0,05 Bq/dm3  pre Sr-90

	Vodárenský kal
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie
	1
	1
	MDA< 1 Bq/kg pre Cs-137

	Riečne sedimenty
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie
	2
	1
	MDA< 1 Bq/kg pre Cs-137

	Mlieko
	Objemová aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90
	5
	4
	MDA< 0,5 Bq/dm3 pre Cs-137,
MDA< 0,2 Bq/dm3  pre Sr-90

	Mlieko
	Objemová aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90, K-40
	1
	12
	MDA< 0,1 Bq/dm3 pre Cs-137,
MDA< 0,05 Bq/dm3  pre Sr-90

	Mäso bravčové
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90
	1
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Mäso hovädzie
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90
	1
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Mäso baranie
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137),  Sr-90
	1
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Mäso hydinové
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90
	1
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Monitorovaná položka
	Meraná veličina
	Metóda merania, sledovaný rádionuklid
	Minimálny počet miest 
	Minimálny počet meraní za rok
	Požadovaná citlivosť merania

	Divina
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90
	1
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Ryby
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90
	1
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Vajcia
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90
	1
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Pšenica
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90
	4
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Jačmeň
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90
	4
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Ovos
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90
	4
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Kukurica
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90
	4
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Zemiaky
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90
	4
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Listová zelenina
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90
	4
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Koreňová zelenina
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90
	4
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Plodová zelenina
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90
	4
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Ovocie
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90
	4
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Lesné plody
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90
	2
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Huby
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90
	2
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Monitorovaná položka
	Meraná veličina
	Metóda merania, sledovaný rádionuklid
	Minimálny počet miest 
	Minimálny počet meraní za rok
	Požadovaná citlivosť merania

	Čajoviny a liečivé rastliny
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90
	4
	1
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Múka
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90
	2
	2
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Ryža
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90
	2
	2
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Rastlinné oleje a tuky
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90
	2
	2
	MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137,
MDA< 0,1 Bq/kg  pre Sr-90,

	Mixovaná denná strava
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
Sr-90
	2
	2
	MDA< 0,1 Bq/deň  pre Cs-137,
MDA< 0,05 Bq/deň  pre Sr-90

	Importované potraviny
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
	
	Podľa potreby
	MDA< 100 Bq/kg  pre Cs-137

	Vnútorná kontaminácia osôb rádionuklidmi
	Aktivita rádionuklidov v tele
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137)
	5
	1
	MDA< 200 Bq pre Cs-137,

	Vnútorná kontaminácia osôb rádionuklidmi
	Aktivita rádionuklidov v dennom moči
	Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), 
	5
	1
	MDA< 0,05 Bq/deň  pre Cs-137,




9

Vysvetlivka 

Pokiaľ sa v prílohe č. 1 a v prílohe č.2   pre meranie aktivity v monitorovanej položke používa ako kritérium požadovanej citlivosti merania minimálna detekovateľná aktivita (MDA)  stanovuje sa pre hladinu spoľahlivosti 95 %  podľa vzťahu

a) pre nespektrometrické merania:





kde 
MDA 	je minimálna detegovateľná aktivita [ Bq, Bq/kg],
nB   	je početnosť impulzov pozadia,
tB   	je doba merania pozadia,
tS    	je doba merania vzorky,
η   	je detekčná účinnosť,
R   	je  chemická výťažnosť,
V   	je množstvo vzorky (objem, hmotnosť,...)


b) pre spektrometrické merania






kde
MDA 	je minimálna detekovateľná aktivita [ Bq, Bq/kg,...],
p 	je počet kanálov v oblasti, z ktorej bola stanovená plocha píku
P	je plocha interferujúceho píku, t.j. plocha píku na energii E stanovená pri meraní pozadia, bez prítomnosti vzorku
Bi, Bj	je počet impulzov v i-tom kanáli  na ľavej strane píku a j-tom kanáli na pravej strane píku v oblasti z ktorej sa odhaduje pozadie pod píkom,

 	je variancia charakterizujúca chybu odhadu plochy P interferujúceho píku
tB   	je doba merania pozadia,
tS    	je doba merania vzorky,
η    	je detekčná účinnosť fotónov o energii E,
γ	je zastúpenie fotónov o energii E v rozpadovej schéme daného rádionuklidu,
m 	je počet kanálov na každej strane píku slúžiacichna určenie pozadia,
V  	je množstvo vzorky (objem, hmotnosť,...)


Požiadavky na monitorovanie pri radiačnom ohrození                                                                                                                               Príloha č. 2
                                   	                                                                                                                                                                     k vyhláške MZ SR č. ........./2007 Z. z.

	Monitorovaná položka
	Meraná veličina
	Metóda merania
	Frekvencia meraní, počet meraní 
	Požadovaná citlivosť merania

	Externé žiarenie
	Príkon priestorového dávkového ekvivalentu
	Kontinuálne meranie a hodnotenie
	Hodinové a desať minútové priemery, okamžité hodnoty
	Rozsah merania 50 nSv/h do 1 Sv/h

	
	Príkon priestorového dávkového ekvivalentu
	Monitorovanie po trase v teréne
	Okamžité hodnoty, krátkodobé priemery
	Rozsah merania 50 nSv/h do 1  Sv/h

	
	Príkon  priestorového dávkového ekvivalentu a kontaminácia povrchov
	Letecké monitorovanie po trase
	Okamžité hodnoty
	Rozsah merania 50 nSv/h do 1  Sv/h

	
	Priestorový dávkový ekvivalent
	kontinuálne meranie, TLD
	Vyhodnocovanie denné až mesačné, podľa okolností 
	Fotónový dávkový ekvivalent od 100 mikroSv

	Aerosóly v ovzduší
	Objemová aktivita rádionuklidov
	Kontinuálny odber na stabilných miestach, alebo  krátkodobé odbery, gamaspektrometrické meranie, ďalšie analýzy podľa potreby
	Vyhodnocovanie: neodkladne, periodické denné alebo častejšie, podľa okolností 
	MDA (Bq/m3) pre jednotlivé rádionuklidy musí umožniť zistenie úväzku efektívnej dávky z inhalácie (od všetkých zistených rádionuklidov) na úrovni 10 mikroSv za mesiac  

	Atmosferický prašný spad a  zrážky
	Plošná a objemová aktivita rádionuklidov
	Kontinuálny odber, periodické vyhodnocovanie, gamaspektrometrické meranie,   ďalšie analýzy podľa potreby
	Denné až týždenné vyhodnocovanie, 

	typická MDA< 10 Bq/m2,  v závislosti na rádionuklide,
MDA

	Jód v plynnej forme
	Objemová aktivita I-131
	Kontinuálny alebo periodický odber, gamaspektrometrické meranie
	Vyhodnocovanie podľa okolností, niekoľko krát za deň až denné
	MDA<0,1 Bq/m3

	Povrchová rádioaktívna kontaminácia pôdy, povrchov a porastov 
	Plošná alebo hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Lokálne odbery, gamaspektrometrické meranie, ďalšie analýzy podľa potreby
	Podľa rozsahu havárie a  potreby
	v závislosti na radiačnej situácii


	Povrchová rádioaktívna kontaminácia pôdy a povrchov 
	Plošná alebo hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie in situ
	Podľa rozsahu havárie a  potreby
	v závislosti na radiačnej situácii


	Povrchová voda
	Objemová aktivita rádionuklidov
	Jednorazové alebo opakované odbery, Gamaspektrometrické meranie (Cs-137),  H-3, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností
	denne až týždenne, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA re jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt prádioaktívnej kontaminácie pre tekutú potravu *



	Monitorovaná položka
	Meraná veličina
	Metóda merania
	Frekvencia meraní, počet meraní 
	Požadovaná citlivosť merania

	Pitná voda
	Objemová aktivita rádionuklidov
	Jednorazové alebo opakované odbery, Gamaspektrometrické meranie (Cs-137),  H-3, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	denne až týždenne, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie *

	Mlieko
	Objemová alebo hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	denne až týždenne, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Mäso bravčové, hovädzie, baranie, hydinové
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	týždenne, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Divina
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	týždenne, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Ryby
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	týždenne, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Vajcia
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	týždenne, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Pšenica
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Jačmeň
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 





	Monitorovaná položka
	Meraná veličina
	Metóda merania
	Frekvencia meraní, počet meraní 
	Požadovaná citlivosť merania

	Ovos
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Kukurica
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Zemiaky
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Listová zelenina
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Koreňová zelenina
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Plodová zelenina
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Ovocie
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Lesné plody
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Huby
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 



	Monitorovaná položka
	Meraná veličina
	Metóda merania
	Frekvencia meraní, počet meraní 
	Požadovaná citlivosť merania

	Čajoviny a liečivé rastliny
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Krmoviny
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností
	pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Importované potraviny
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	Podľa potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Mixovaná denná strava
	Hmotnostná aktivita rádionuklidov
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	Podľa potreby
	MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* 

	Vnútorná kontaminácia osôb rádionuklidmi
	Aktivita rádionuklidov v tele
	Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností 
	pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA< 500 Bq  pre Cs-137,

	
	Aktivita I-131 v štítnej žľaze
	Gamaspektrometrické meranie
	pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a  potreby
	MDA< 500Bq pre I-131



* Nariadenie vlády SR č. 345/2006 o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia osôb ožiarených pri práci a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením
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