

Návrh

vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky
z…....…......2007,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia 




	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa  § 62  písm. u) zákona č............... Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:



§ 1
Predmet úpravy

	Táto vyhláška ustanovuje
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia obyvateľstva prírodným ionizujúcim žiarením, 
podrobnosti o požiadavkách na stanovenie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch a v dodávanej vode a rozsah evidencie výsledkov merania, 
najvyššie prípustné hodnoty indexu hmotnostnej aktivity v stavebných výrobkoch a objemových aktivít vybraných prírodných rádionuklidov v dodávanej vode, 
postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku pri výstavbe nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1000 hodín počas kalendárneho roka a pri výstavbe bytových budov (ďalej len „stavby s pobytovými priestormi“).



§ 2 
Vymedzenie pojmov

	Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
rádionuklidom druh atómov, ktoré majú rovnaký počet protónov, rovnaký počet neutrónov, rovnaký energetický stav a ktoré podliehajú samovoľnej premene v zložení alebo v stave atómových jadier, 
prírodným rádionuklidom rádionuklid, ktorý vznikol alebo vzniká v prírode samovoľne, bez zásahu človeka,           
vnútorným ožiarením ožiarenie osoby z rádionuklidov vyskytujúcich sa v jej tele, 
vonkajším ožiarením ožiarenie osoby ionizujúcim žiarením, ktoré má pôvod mimo jej tela.
smernou hodnotou na vykonanie opatrení hodnota priamo merateľnej veličiny po prekročení ktorej by sa malo uvažovať o vykonaní opatrení na obmedzenie ožiarenia.


Obmedzovanie ožiarenia prírodnými rádionuklidmi

§ 3

	(1) Smernou hodnotou na vykonanie opatrení na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch určených na výstavbu stavieb s pobytovými priestormi je hmotnostná aktivita 226Ra v stavebnom výrobku 120 Bq.kg-1.

	(2) Najvyššie prípustné hodnoty indexu hmotnostnej aktivity pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch určených na výstavbu stavieb s pobytovými priestormi sú uvedené v prílohe č. 1.

	(3) Smernou hodnotou na vykonanie opatrení pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch určených na výstavbu iných stavieb ako sú uvedené v odseku 2 je index hmotnostnej aktivity rovný 2. 

	(4) Pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch určených na výstavbu iných stavieb ako sú uvedené v odseku 2, je najvyššia prípustná hodnota indexu hmotnostnej aktivity rovná 6.

	(5) Spôsob stanovenia indexu hmotnostnej aktivity pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch je uvedený v prílohe č. 2.

	(6) Za systematické stanovovanie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch sa považuje stanovovanie hmotnostných aktivít 226Ra, 232Th a 40K s frekvenciou uvedenou v prílohe č. 1. Stanovenie týchto hmotnostných aktivít je možné uskutočniť aj meraním vstupných surovín.

	(7) Za hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch sa považuje porovnanie stanovenej hmotnostnej aktivity 226Ra a indexu hmotnostnej aktivity s odpovedajúcimi smernými hodnotami a najvyššími prípustnými hodnotami.

	(8) Evidencia výsledkov merania obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch sa zaznamenáva do záznamu, ktorého vzor je uvedený v  prílohe č. 3.

	(9) Minimálne kritériá pre metódy stanovenia rádiologických ukazovateľov sú uvedené v prílohe č. 4.


§ 4 

	(1) Za systematické stanovovanie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode sa považuje úplný rozbor obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode v rozsahu a spôsobom podľa prílohy č. 5, tabuľka č. 1. 


	(2) Spôsob evidencie výsledkov stanovenia a hodnotenia obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode je uvedený v prílohe č. 6. 

	(3) Minimálne kritériá pre metódy stanovenia rádiologických ukazovateľov sú uvedené v prílohe č. 4.

	(4) Smerné hodnoty na vykonanie opatrení na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode sú uvedené v prílohe č. 5, tabuľka č.2. 

	(5) Najvyššie prípustné hodnoty obsahu rádionuklidov v pitných vodách, vypočítané na úrovni celkového úväzku efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov za rok 0,1mSv/rok, sú uvedené v prílohe č. 5, tabuľka č.3.


§  5
	Obmedzovanie ožiarenia radónom pri výstavbe stavieb 
s pobytovými priestormi 


[bookmark: _Ref157244872]	(1) Smernou hodnotou na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podložia stavby[footnoteRef:2]) pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi je objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu na úrovni základovej ryhy [2: )  STN 73 0601 Ochrana stavieb proti radónu z podložia.] 

10 kBq.m-3 v dobre priepustných základových pôdach, 
20 kBq.m-3 v stredne priepustných základových pôdach, 
30 kBq.m-3 v slabo priepustných základových pôdach.
Ak je stanovená objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu nižšia ako uvedené hodnoty, tak sa radónové riziko považuje za nízke.

	(2) Postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a ich hodnotenie je uvedený v prílohe č. 7. 

	(3) Smernou hodnotou na vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia v existujúcich stavbách s pobytovými priestormi je objemová aktivita radónu 400 Bq.m-3 v priemere za rok. Ak sa meraním určuje ekvivalentná objemová aktivita radónu, na prevod na objemovú aktivitu radónu sa použije faktor rovnováhy F = 0,4. 

	(4) Opatrenia na obmedzenie ožiarenia z radónu sa pri projektovaní nových stavieb s pobytovými priestormi a projektovaní rekonštrukcií stavieb s pobytovými priestormi navrhujú tak, aby nebola prekročená hodnota objemovej aktivity radónu 200 Bq.m-3 v priemere za rok.1)

	(5) Účinnosť opatrení na obmedzenie ožiarenia z radónu pri novopostavených stavbách s pobytovým priestorom a rekonštruovaných stavbách s pobytovými priestormi sa overuje krátkodobým meraním v trvaní najmenej sedem dní za podmienok, ktoré objektívne vyjadrujú prítomnosť radónu v pobytových priestoroch. Nameraná hodnota sa porovná so smernou hodnotou na vykonanie opatrení podľa odseku 3. Ak sa meraním určuje ekvivalentná objemová aktivita radónu, na prevod na objemovú aktivitu radónu sa použije faktor rovnováhy F = 0,4.

	(6) Smernou hodnotou na vykonanie opatrení na obmedzenie vonkajšieho ožiarenia osôb žiarením gama zo stavebných výrobkov v stavbách s pobytovými priestormi je príkon priestorového dávkového ekvivalentu 0.5 mSv.h-1, ktorý sa stanovuje meraním vo výške 1 m od podlahy a vo vzdialenosti 0,5 m od stien. Smerná hodnota pre vykonanie opatrení sa porovnáva s najvyššie nameranou hodnotou príkonu dávkového ekvivalentu. 

	(7) Najvyššie prípustnými hodnotami pre ožiarenie z prírodných rádionuklidov v existujúcich stavbách s pobytovými priestormi sú:
4000 Bq.m-3 v priemere za rok pre objemovú aktivitu radónu,
10 mSv.h-1 pre príkon priestorového dávkového ekvivalentu .

	(8) Spôsob evidencie výsledkov stanovenia a hodnotenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových plôch stavebného pozemku je uvedený v prílohe č. 8.



§ 6
Prechodné ustanovenie
	Smernou hodnotou na vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia v stavbách s pobytovými priestormi, ktoré boli naprojektované pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, je objemová aktivita radónu 400 Bq.m-3 v priemere za rok. 

§ 7
Účinnosť
	Táto vyhláška nadobúda účinnosť ...................



















Príloha č. 1
k vyhláške č..../2007 Z. z.

Najvyššie prípustné hodnoty indexu hmotnostnej aktivity
pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch
a frekvencia meraní obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch


	Stavebný výrobok
	Index
hmotnostnej aktivity
	Frekvencia meraní

	Stavebné výrobky určené na výstavbu múrov, podláh a stropov, ako sú:
· tehly a iné výrobky z hliny,
· betón a prefabrikované stavebné dielce z betónu,
· stavebné výrobky z pórobetónu a škvárobetónu,
· prírodný kameň na murovanie,
· cementy.
1. Vlákno cementové a sádro kartónové dosky.
	1. 
1. 
1. 1
	1. 
1. 
1. Raz za rok

	1. Stavebné výrobky určené na obklady múrov, podláh a stropov do hrúbky 3 cm, ako sú:
· keramické a betónové obkladačky a dlaždice,
· obkladačky a dlažby z prírodného kameňa,
· malty, suché maltové zmesi a iné pojivá.
Schodiskové prvky (iné ako z dreva, kovov a plastov)
Piesok, štrk, kamenivo, popolčeky, škvára, troska, hlušina a kaly pre stavebné účely, ak nie sú použité na výstavbu múrov, podláh a stropov.
	

2
	

Raz za dva roky





Príloha č. 2
k vyhláške č......2007 Z. z.

Spôsob stanovenia indexu hmotnostnej aktivity
pre obsah prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch


Index hmotnostnej aktivity je bezrozmerná veličina určená vzťahom


,


kde  sú namerané hmotnostné aktivity 226Ra, 232Th a 40K v stavebnom výrobku. Ak je obsah niektorého rádionuklidu menší ako najmenšia detegovateľná hmotnostná aktivita, tak sa pri výpočte indexu hmotnostnej aktivity použije pre takýto rádionuklid hodnota najmenšej detegovateľnej aktivity.


Príloha č. 3
k vyhláške č..../2007 Z. z.
Vzor 
Záznam o výsledkoch stanovenia a hodnotenia obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch

	1.
	Identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu stavebného výrobku (názov, adresa, telefón, fax, e-mail):


	

	2.
	Predmet činnosti:
	             výroba                  dovoz         

	3.
	Obchodný názov stavebného výrobku a číslo skupiny stavebného výrobku (podľa vyhlášky MVaRR č. 520/2001 Z.z.):
	

	4.
	Dátum výroby alebo dovozu stavebného výrobku:
	

	5.
	Pôvod surovín použitých pri výrobe stavebného výrobku:

	

	6.
	Ročný objem výroby alebo dovozu stavebného výrobku:
	

	7.
	Rozsah a spôsob použitia stavebného výrobku v stavbách:

	

	8.
	Miesto odberu vzoriek stavebného výrobku:
	

	9.
	Dátum odberu vzoriek stavebného výrobku:
	

	10.
	Spôsob odberu vzoriek stavebného výrobku:

	

	11.
	Použitá metóda merania stavebného výrobku:
	

	12.
	Výsledky stanovení: am - hmotnostná aktivita,   U - rozšírená kombinovaná štandardná neistota s koeficientom pokrytia k=2. *

	Rádionuklid
	am    [Bq/kg]
	U     [Bq/kg]

	226Ra
	
	

	40K
	
	

	232Th
	
	

	13. 
	Index hmotnostnej aktivity:
	

	14. 
	Identifikačné údaje laboratória, ktoré vykonalo stanovenia:

	Názov laboratória (a organizácie):

	

	Adresa:
	

	Číslo povolenia ÚVZ SR:
	

	14.
	Dátum:


	Meno a podpis osoby, ktorá potvrdzuje protokol (výrobca alebo dovozca):



*  Metodická smernica na akreditáciu MSA-L/11: Návod na vyjadrovanie neistôt v kvantitatívnych skúškach, SNAS, Bratislava, 2005


Príloha č. 4 
k vyhláške č..../2007 Z. z.

Minimálne kritériá pre metódy stanovenia rádiologických ukazovateľov





1. VODA

	Stanovovaný ukazovateľ
	Citlivosť *
	Presnosť ***

	Celková objemová aktivita alfa 
	0,04 Bq.l-1
	30%

	Celková objemová aktivita beta
	0,15 Bq.l-1
	20 %

	Objemová aktivita 222Rn
	5,0 Bq.l-1
	10 %

	Objemová aktivita ostatných rádionuklidov
	10 % **
	15 %

	Hmotnostná koncentrácia draslíka
	1 mg.l-1
	15 %

	Hmotnostná koncentrácia uránu
	0,002 mg.l-1
	15 %



* 	Citlivosť je vyjadrená ako najmenšia detegovateľná objemová aktivita alebo najmenšia stanoviteľná hmotnostná koncentrácia na hladine významnosti 95 %.

**	Z najvyššej prípustnej hodnoty podľa prílohy č. 4.

***    	Presnosť sa vyjadruje ako kombinovaná štandardná neistota merania pre celkové objemové aktivity, hmotnostné aktivity a hmotnostné koncentrácie rovné alebo prekračujúce smerné hodnoty na vykonanie opatrení alebo najvyššie prípustné hodnoty.




2. STAVEBNÉ VÝROBKY

	Stanovovaný ukazovateľ
	Citlivosť *
	Presnosť **

	Hmotnostná aktivita 226Ra  
	30 Bq.kg-1
	15 %  pri 300 Bq.kg-1

	Hmotnostná aktivita 40K  
	100 Bq.kg-1
	15 %  pri 200 Bq.kg-1

	Hmotnostná aktivita 232Th  
	30 Bq.kg-1
	15 %  pri 3000 Bq.kg-1



* 	Citlivosť je vyjadrená ako najmenšia detegovateľná objemová aktivita alebo najmenšia stanoviteľná hmotnostná koncentrácia na hladine významnosti 95 %.

**Presnosť sa vyjadruje ako kombinovaná štandardná neistota merania pre hmotnostnú aktivitu rovnú alebo vyššiu ako uvedená hodnota.

Príloha č. 5
k vyhláške č..../2007 Z. z.

Úplný rozbor a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode, smerné hodnoty na vykonanie opatrení a najvyššie prípustné hodnoty pre obsah prírodných rádionuklidov v dodávanej vode

Tabuľka č. 1
Úplný rozbor a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode
	Dodávaná voda
	Frekvencia stanovení
	Rozsah stanovení

	Pramenitá voda, pramenitá voda "vhodná na prípravu stravy pre dojčatá ", prírodná minerálna voda, balená pitná voda[footnoteRef:3]), pitná voda [3: )  §2 a §9 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu] 



	








Jedenkrát za rok
	a) celková objemová aktivita alfa
b) celková objemová aktivita beta
c) objemová aktivita 222Rn pri vode z podzemného zdroja dodávanej  ako pitná voda
d) objemová aktivita 226Ra pokiaľ celková objemová aktivita alfa presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení 
e) obsah uránu pokiaľ celková objemová aktivita alfa po odčítaní príspevku od 226Ra presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení
f) objemové aktivity ďalších rádionuklidov emitujúcich žiarenie alfa uvedených v tabuľke č. 3 pokiaľ celková objemová aktivita alfa po odčítaní príspevku 226Ra a uránu presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení
g) objemová aktivita 40K pokiaľ celková objemová aktivita beta presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení
h) objemové aktivity ďalších rádionuklidov emitujúcich žiarenie beta uvedených v tabuľke č. 3 pokiaľ celková objemová aktivita beta po odčítaní príspevku 40K presiahne smernú hodnotu na vykonanie opatrení




Tabuľka č. 2 
Smerné hodnoty na vykonanie opatrení
	Druh dodávanej vody
	Celková objemová aktivita alfa [Bq.l-1]
	Celková objemová aktivita beta  [Bq.l-1]
	Objemová aktivita 222Rn [Bq.l-1]

	Pramenitá voda " vhodná na prípravu stravy pre dojčatá "
	0,1
	0,2
	20

	Prírodná minerálna voda
	1,0
	2,0
	100

	Pramenitá voda, balená pitná voda, pitná voda
	0,2
	0,5
	100




Tabuľka č. 3
Najvyššie prípustné hodnoty obsahu rádionuklidov v dodávanej vode
	Rádionuklid
	Pramenitá voda "vhodná na prípravu stravy pre dojčatá"
[Bq.l-1]
	Prírodná minerálna voda
[Bq.l-1]
	Pramenitá voda, balená pitná voda, pitná voda [Bq.l-1]

	210Pb
	0,1
	0,8
	0,3

	210Po
	0,1
	0,5
	0,2

	222Rn
	-
	600
	300

	223Ra
224Ra
226Ra
228Ra
	0,2
0,3
0,2
0,1
	5,0
7,5
1,9
0,7
	1,5
2,3
0,6
0,3

	234U
235U
238U
	1,8
1,9
2,0
	12,1
12,6
13,2
	3,9
4,1
4,3






Príloha č. 6
k vyhláške č.../2007 Z. z.

Protokol o výsledkoch stanovenia a hodnotenia
obsahu prírodných rádionuklidov v dodávanej vode

	1.
	Identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu prírodnej minerálnej vody, pramenitej vody, balenej pitnej vody, alebo využívateľa zdroja na zásobovanie pitnou vodou (názov, adresa, telefón, fax, e-mail):



	

	2.
	Predmet činnosti:
	výroba balenej vody                                          
dovoz balenej vody                                           
využívanie vodného zdroja na zásobovanie      

	 
	Druh vody pramenitá voda, prírodná minerálna voda, balená pitná voda, pitná voda:
	

	4.
	Obchodný názov ak ide o balenú vodu:
	

	5.
	Dátum výroby ak ide o balenú vodu:                                                                                                                             
	

	6.
	Identifikácia zdroja vody (názov prameňa, obec, označenie vrtu):
	

	7.
	Výdatnosť zdroja vody:
	

	8.
	Spôsob technologickej úpravy vody:

	

	9.
	Ročný objem dodávanej vody:
	

	10.
	Počet zásobovaných obyvateľov a zásobované obce, ak ide o vodu dodávanú do verejných vodovodov:
	

	11.
	Dátum odberu vzorky vody:
	

	12.
	Spôsob odberu vzorky vody (popíše sa presne spôsob odberu, či bola vzorka odobratá napr. ihneď po otvorení vodovodného kohútika alebo po 10 min. po otvorení vodovodného kohútika, či bola odobratá priamo do odberovej nádoby alebo bola prelievaná, zlievaná a podobne):
	

	13.
	Miesto odberu vzorky vody:
	

	14.
	Dátum merania vzorky vody:
	

	15.
	Výsledky stanovení: a-objemová aktivita, m-hmotnostná koncentrácia, U-rozšírená kombinovaná štandardná neistota s koeficientom pokrytia k=2 *

	
	a alebo m
	U
	aND, aNH
	Použitá metodika
	Merací prístroj

	aV, cα          [Bq.l-1]
	
	
	
	
	

	aV, cβ          [Bq.l-1]
	
	
	
	
	

	aV, Rn222     [Bq.l-1]
	
	
	
	
	

	aV, Ra226     [Bq.l-1]
	
	
	
	
	

	m, Unat       [mg.l-1]
	
	
	
	
	

	iné:



	
	
	
	
	

	Poznámka1: aND –najmenšia detegovateľná objemová aktivita, aNH –najmenšia stanoviteľná hmotnostná koncentrácia (na hladine významnosti 95 %).




	16. 
	Identifikačné údaje laboratória, ktoré vykonalo stanovenia:

	Názov laboratória (a organizácie):

	

	Adresa:
	

	Číslo povolenia ÚVZ SR:

	

	17.
	Dátum:



	Pečiatka a podpis (výrobcu alebo dovozcu alebo využívateľa vodného zdroja):





*  Metodická smernica na akreditáciu MSA-L/11: Návod na vyjadrovanie neistôt v kvantitatívnych skúškach, SNAS, Bratislava,2005


Príloha č. 7
k vyhláške č..../2007 Z. z.

Postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu
a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a ich hodnotenie


(1) Hodnotenie rizika prenikania radónu zo základových pôd 1) stavebného pozemku sa vykonáva na základe stanovenia objemovej aktivity 222Rn v pôdnom vzduchu a priepustnosti pôdy na úrovni základovej ryhy.
1. 
(2) Stanovenie objemovej aktivity 222Rn sa vykonáva:
meraním objemovej aktivity 222Rn vo vzorkách pôdneho vzduchu odobratom z hĺbky 0,8 m po vykonaní výkopových prác, alebo
odborným posúdením na základe merania objemovej aktivity 222Rn vo vzorkách pôdneho vzduchu z hĺbky 0,8 m pod povrchom pôvodného, neupraveného terénu. Pri tom je potrebné zohľadniť profil priepustnosti pôdy do hĺbky základovej ryhy, výsledky inžiniersko geologického prieskumu, prítomnosť podzemnej vody, hmotnostnú aktivitu 226Ra materských hornín a podobne. 

(3) Podmienkou pre meranie objemovej aktivity 222Rn je, aby najmenšia detegovateľná objemová aktivita 222Rn v pôdnom vzduchu bola lepšia ako 1 kBq.m-3. Neodporúča sa vykonávať merania v extrémnych meteorologických podmienkach, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť vlhkosť a priepustnosť základových pôd.
1. 
(4) Pri hodnotení stavebných pozemkov so známym umiestnením stavby sa objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu stanovuje na budúcej zastavanej ploche a v jej najbližšom okolí v základnej sieti 10 m × 10 m alebo hustejšej. Súbor meraní má byť najmenej 15 vzoriek pôdneho vzduchu odobratých z rôznych miest budúcej zastavanej plochy. Ak je budúca zastavaná plocha väčšia ako 6000 m2 a budúcou stavbou nie je bytová budova, tak základná sieť môže byť 20 m × 20 m.
1. 
(5) Pri hodnotení stavebných pozemkov s neznámym umiestnením stavby sa objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu stanovuje zo súboru najmenej 15 vzoriek pôdneho vzduchu rovnomerne rozdelených po ploche pozemku. Za dostatočnú hustotu stanovení sa považuje minimálne 25 odberových miest na 10000 m2.
1. 
(6) Objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu sa vypočíta ako tretí kvartil [0,75–kvantil[footnoteRef:4]] súboru nameraných hodnôt s vylúčením hodnôt menších ako 1 kBq.m-3. V prípade evidentnej nehomogenity v horizontálnej distribúcii sa objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu vypočíta samostatne pre každú časť pozemku, v ktorej sa horizontálna distribúcia objemovej aktivity radónu môže považovať za homogénnu. Za dostatočný súbor meraní sa považuje najmenej 15 vzoriek pôdneho vzduchu v každej takejto časti pozemku. [4:  ) STN 01 0104 Teória pravdepodobnosti a aplikovaná štatistika. Termíny, definície a označenia.] 

1. 
(7) Priepustnosť základových pôd stavebného pozemku sa stanovuje podľa tabuľky zdokumentovaním vertikálneho profilu pôdy a podielu jemných častíc[footnoteRef:5]) v zeminách a rozložených horninách v jednotlivých vrstvách profilu najmenej na troch miestach pozemku, pričom za dostatočnú hustotu stanovení sa považuje minimálne 5 stanovení na 10000 m2 plochy. Ako doplňujúci parameter sa môže použiť priame meranie plynopriepustnosti.[footnoteRef:6], [footnoteRef:7] ) [5: )  STN 73 1001 Zakladanie stavieb. Základová pôda pod plošnými základmi.]  [6: )  STN 73 6532 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrogeológie.]  [7: )  STN 72 1020 Laboratórne stanovenie priepustnosti zemín.
] 

1. 
(8) Na hodnotenie radónového rizika sa použije zistená maximálna priepustnosť vo vertikálnom profile do hĺbky základovej ryhy objektu s vylúčením vrchného pôdneho horizontu a s vyhodnotením horizontálnej variability hodnôt priepustnosti na skúmanom stavebnom pozemku. 
1. 
(9) Ak sa na hodnotenej ploche vyskytujú iba spevnené skalné horniny, stupeň radónového rizika sa stanoví individuálnym postupom pomocou vedľajších veličín a parametrov, najmä stanovením hmotnostnej aktivity 226Ra a 232Th v horninách, koeficientu emanácie alebo hmotnostnej a plošnej rýchlosti emisie radónu.
1. 
(10) Stavebný pozemok s homogénnou horizontálnou distribúciou objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a homogénnou distribúciou priepustnosti základových pôd sa charakterizuje jednou výslednou hodnotou objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a jednou kategóriou priepustnosti základových pôd.
1. 
(11) U pozemkov s nehomogénnou horizontálnou distribúciou objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu podľa bodu 4 alebo nehomogénnou distribúciou priepustnosti základových pôd sa stanovia oblasti, kde je prekročená smerná hodnota na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podložia stavby.



Priepustnosť základových pôd stavebného pozemku podľa podielu jemných častíc f
	Kategória priepustnosti
	Podiel jemných častíc
	Trieda podľa slovenskej technickej normy 3)

	slabá
	f > 65 %
	F5, F6, F7, F8

	stredná
	15 % < f < 65 %
	F1, F2, F3, F4, S4, S5, G4, G5

	dobrá
	f < 15 %
	S1, S2, S3, G1, G2, G3






Príloha č. 8
k vyhláške č..../2007 Z. z.


Protokol o výsledkoch stanovenia a hodnotenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku

	1. 
	1. Objednávateľ stanovenia  - Identifikačné údaje fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá je stavebníkom stavieb alebo právnickej osoby, ktorá je stavebníkom stavieb (názov, adresa, telefón, fax, e-mail):
	1. 

	2. 
	1. Identifikácia stavebného pozemku:
1. (Obec, č. parcely a pod.)
	1. 

	3. 
	1. Názov stavby:
1. 
	1. 

	4. 
	1. Dátum odberu vzoriek pôdneho vzduchu:
1. 
	1. 

	5. 
	1. Popis základovej pôdy:
1. 
	1. 

	6. 
	1. Kategória priepustnosti základovej pôdy:
1. 
	1. 

	7. 
	1. Počet  stanovení priepustnosti:
1. 
	1. 

	8. 
	1. Objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu:
1. (tretí kvartál súboru nameraných hodnôt)
	1. 

	9. 
	Počet odberových bodov a rozsah hodnôt objemovej aktivity radónu:
( N,  min. – max. hodnota )
	

	10. 
	Identifikačné údaje laboratória (organizácie), ktoré vykonalo stanovenia:

	Názov laboratória (a organizácie):

	

	Adresa:
	

	Číslo povolenia ÚVZ SR:
	

	11.
	Dátum:

	Meno a podpis osoby, ktorá potvrdzuje protokol (fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá je stavebníkom stavieb alebo právnickej osoby, ktorá je stavebníkom stavieb):
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