N á v r h

**V Y H L Á Š K A**

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z ……….. 2011,

**ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení vyhlášky č. 353/2009 Z. z.**

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 12, § 56 ods. 12 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení vyhlášky č. 353/2009 Z. z., sa dopĺňa takto:

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a

**Vzor označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní**

**monitorovacím záznamovým zariadením**

Vzor označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 21a.“.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a

**Vzor označenia pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní**

**monitorovacím záznamovým zariadením**

Vzor označenia pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 22a.“

Za prílohu 21 sa vkladá príloha 21a, ktorá znie:

„Príloha č. 21a

k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

**VZOR Označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením**

Výška označenia je minimálne 300 mm a šírka označenia je minimálne 200 mm.

Označenie sa umiestňuje pri vstupe na kontrolnú linku a pri výstupe z kontrolnej linky stanice technickej kontroly z obidvoch strán a .“.

Za prílohu 22 sa vkladá príloha 22a, ktorá znie:

„Príloha č. 22a

k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

**VZOR Označenia pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením**

Výška označenia je minimálne 300 mm a šírka označenia je minimálne 200 mm.

Označenie sa umiestňuje pri vstupe na pracovisko emisnej kontroly prípadne pri výstupe z pracoviska emisnej kontroly, z obidvoch strán.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.